
Elemento aligerante y de soporte en el sistema constructivo de vigueta y bovedilla, es un semibloque de poliestireno expandido, cortado con forma y dimensiones para ser acoplado a la gran variedad de viguetas y semi-viguetas, en la construcción de losas que trabajan en un sólo sentido, lográndose un sistema de excelentes propiedades estructurales, térmicas, acústicas y económicas. 
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Preguntas Frecuentes:
¿Cuál es el aislamiento térmico que da una losa de vigueta y bovedilla?
Aún cuando la principal característica del sistema de losa con vigueta y bovedilla es su rapidez constructiva, su bajo costo, ahorro en el uso de cimbra de contacto y la poca necesidad de mano de obra calificada que requiere, comparado contra el sistema de losa maciza o llena, se puede considerar que el sistema de vigueta y bovedilla puede eliminar hasta en un 87% los puentes térmicos de una losa determinada. Esto da como resultado que en temporadas de calor.
Sin embargo, es importante aclarar que aunque el sistema reduce la temperatura, no se puede considerar una losa 100% aislada, ya que sigue teniendo puentes térmicos que hacen necesario un aislamiento más integral, tal y como en la siguiente pregunta se comenta.

¿Cómo puedes eliminar el puente térmico del sistema de vigueta y bovedilla?
1) Aislando el techo de la vivienda en su totalidad, incluyendo el perímetro de la losa.
2) Proporcionar a la bovedilla una ceja (parte inferior de la vigueta) capaz de reducir el paso de calor por la vigueta.

¿Cuáles son las recomendaciones al momento de la instalación o construcción?
- Coloque siempre la cantidad adecuada de largueros en su apuntalamiento.
- Camine sólo sobre las viguetas y tablillas. 
- Al colar nunca descargue el concreto en forma directa, siempre sobre la vigueta o tablilla.
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